# Heading

markdown text lorem ipsum

lorem ipsum  `bilder-charly` \label{abc}

lots of images ...

![Schaltplan der CO~2~-Ampel  \label{b-co2-plan} \picsize{100}](images-charly/co2-plan.png)
![Das ohmsche Gesetz \picsize{40} \label{b-URI}](images-christoph/URI.png)
![PUI \picsize{40} \label{b-PUI}](images-christoph/PUI.png)
![Reihenschaltung \label{b-reihenschaltung}  \picsize{65}](images-christoph/Reihenschaltung.jpg)
![Parallelschaltung \label{b-parallelschaltung}  \picsize{65}](images-christoph/Parallelschaltung.png)
![Multimeter \picsize{52} \label{b-multimeter}](images-christoph/Multimeter.jpeg)
![Spannungsmessung \label{b-spannungsmessung}](images-christoph/Spannungsmessung.png)
![Strommessung \picsize{65} \label{b-Stromsmessung}](images-christoph/Strommessung.png) 
![Breadboard \picsize{100} \label{b-breadboard}](images-christoph/Steckplatine.png)
![Streifenrasterplatine \label{b-streifenrasterplatine}](images-christoph/Streifenraster.png)
![Punktrasterplatine \label{b-punktrasterplatine}](images-christoph/Punktraster.png)
![16×2-LCD-Modul von Pollin \label{b-displays-16x2} \picsize{80}](images-christoph/16x2.png)
![Male-Female-Jumperwire \label{b-basic-jumperwire} \picsize{85}](images-christoph/ra-pi-kabel.png)
![Versuchsaufbau mit dem Linearspannungsregler 7805 \picsize{50} \label{b-lm7805S}](images-christoph/LM7805.png)
![Fertigmodul LM2596S \label{b-fertigmodul-lm2596S} \picsize{80}](images-christoph/LM2596_Modul.png)  
![Schaltplan LM2596S \label{b-lm2596s-sch} \picsize{100}](images-christoph/LM2596_SCH.png)
![Leitungssicherung \label{b-leitungssicherung} \picsize{50}](images-christoph/Leitungssicherung.png)
![Der Code-Editor Geany \label{b-java-geany} \picsize{100}](images-michael/java-geany.png)
![Jetzt schnell zur Tür ... \label{b-klingel-twitter}](images-charly/klingelpi-twitter.png)
![Audioeinstellungen \label{b-kodi-audio} \picsize{100}](images-michael/kodi-audio.png)
![Kodi-Darstellungsoptionen einstellen \label{b-xbmc-thumb} \picsize{100}](images-michael/xbmc-thumb.png)
![Video-Add-ons für Kodi \label{b-xbmc-video-addons} \picsize{100}](images-michael/xbmc-video-addons.png)
![Kodi als Audioplayer \label{b-xbmc-audio} \picsize{90}](images-michael/xbmc-audio.png)
![Simple LED-Schaltung \label{b-simpel-led} \picsize{55}](images-christoph/led1.png)  
![Prinzip einer H-Brücke\label{b-h-bruecke} \picsize{75}](images-christoph/h-bruecke.png)  
![L298N-Pin-Belegung\label{b-l298_pins} \picsize{75}](images-christoph/L298_Pins.png)
![Verdrahtung des L298\label{b-l298-sch} \picsize{100}](images-christoph/L298_Schaltung.png)  
![Beispiel für ein L298-Fertigmodul\label{b-l298-modul} \picsize{70}](images-christoph/l-298-modul.png)
![Bestücktes Treiberboard A4988 \label{b-A4988-foto} \picsize{75}](images-christoph/A4988-foto.png)  
![Anschluss des Schrittmotors A4988 \label{b-A4988-sch} \picsize{100}](images-christoph/A4988.png)  
![4-Kanal-Relaisboard \label{b-lmr-relaisboard-foto} \picsize{80}](images-christoph/relayboard.png)  
![Der Raspberry Pi als Audioplayer \label{b-mpd} \picsize{100}](images-michael/mpd.png)
![Die Weboberfläche von OMV \label{b-nas-webui} \picsize{90}](images-michael/nas-webui.png)
![Die Testseite des Webservers Apache \label{b-php-apachetest} \picsize{90}](images-michael/php-apachetest.png)
![Die PHP-Testseite \label{b-php-phptest} \picsize{100}](images-michael/php-phptest.png)  
![»Hello World« in PHP \label{b-php-hellow} \picsize{70}](images-michael/php-hellow.png)
![1-Wire-Temperatursensor auslesen \label{b-php-temp} \picsize{80}](images-michael/php-temp.png)
![Beschaltung des MCP3008 \label{b-pomodo-mcp3008-schema} \picsize{80}](images-charly/pomodopi-mcp3008-schema.png) 
![»Hello World« mit tkinter \label{b-python-tk-hw} \picsize{40}](images-michael/python-tk-hw.png)
![Der PIXEL Desktop \label{b-raspbian-desktop} \picsize{100}](images-michael/raspbian-desktop.png)
![Der Dateimanager  \label{b-raspbian-dateien} \picsize{100}](images-michael/raspbian-dateien.png)
![Ein Terminalfenster \label{b-raspbian-terminal} \picsize{90}](images-michael/raspbian-terminal.png)
![Bluetooth-Pairing \label{b-raspbian-bt-pair} \picsize{63}](images-michael/raspbian-bt-pair.png)
![Druckereinstellungen \picsize{90}\label{b-raspbian-cups}](images-michael/raspbian-cups.png)
![Das Ultraschallmodul HCSR04 \label{b-sen-us-foto} \picsize{75}](images-christoph/ultraschall-foto.png) 
![Wasserstandssensor in einem Glas Wasser \label{b-sens-watersensor} \picsize{50}](images-christoph/sens-watersensor.png)
![Der Raspberry Pi 400  \label{b-start-pi400} \picsize{100}](images-michael/start-pi400.jpg)
![Der RealVNC-Server \label{b-techniken-realvnc} \picsize{100}](images-michael/techniken-realvnc.png)
![Erfolgreich: der erste Tweet \picsize{60} \label{twitter-success}](images-charly/twitter-success-neu.png)
![Ein Blick nach draußen \picsize{75} \label{twitter-pictweet}](images-charly/twitter-pictweet-neu.png) 
![Der Ubuntu-Desktop  \label{b-ubuntu-desktop} \picsize{100}](images-michael/ubuntu-desktop.png)
![Die LED-Ampel](images-charly/pico-co2-led-ampel.png)
![Symbolisches Rechnen \label{b-wolfram-solve} \picsize{75}](images-michael/wolfram-solve.png)
![Formeleingabe \label{b-wolfram-input} \picsize{70}](images-michael/wolfram-input.png)
![Bild aus der Raspberry-Pi-Kamera mit GPS-Daten \label{b-gpscam}](images-charly/gpscam.png)
