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Biologische witte printmedia incl. mat en glans laminaat
· Biologisch opgebouwde printmedia bestaand uit meer dan 85% suikerriet afval
· Geproduceerd zonder plastic, BPA en PFAS, met als doel een printmedia op de markt te zetten die beter is voor de planeet en je gezondheid
· Reduceert meer dan 80% CO₂ in verhouding tot PVC printmedia 
· Biond is biologisch afbreekbaar
Biond printmedia 					Oracal polymeer 3651
· Buitenkwaliteit 5 jaar incl. lam			- Buitenkwaliteit 5 jaar incl. lam
· Binnenkwaliteit 10 jaar incl. lam		- Binnenkwaliteit 5 jaar incl. lam
· Grijs watergedragen lijm air			- Grijs solvent lijm air
· Dikte folie 90 micron 				- Dikte folie 70 micron 
Eigenschappen
· Ongeprint, zonder backing mag in de groene bak (composteert na 90 dagen)
· Rekbaar tot 250%, zonder scheuren of krimp 
· Gecertificeerd volgens de EN 45545 & EN 13501
· Brandcertificering volgens de A-klasse norm
Certified bio-based
content >85%
EU Standart CENT/TS 16137:2011 for bio-based carbon content

Fire Resistance in printing
and lamination solutions
EN 15102:2007+A1:2011
Railway Applications
 
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2:2013
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