

Oferta handlowa

na wielofunkcyjne urządzenie kolorowe

marki Epson

**Spis** **treści**

[1. Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne EPSON WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC 3](#_Toc502912435)

[1.1 Parametry techniczne 4](#_Toc502912436)

[1.2 Oferta cenowa na urządzenie 9](#_Toc502912437)

[1.3 Materiały eksploatacyjne 9](#_Toc502912438)

# Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne EPSON WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

Oszczędzaj energię i zmniejsz ilość odpadów dzięki temu niezawodnemu urządzeniu wielofunkcyjnemu 4 w 1, które zapewnia przewidywalne koszty druku oraz minimalną obsługę.

Drukuj 84 000 stron bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych — ta idealna drukarka biznesowa korzysta z superwydajnego systemu Replaceable Ink Pack System (RIPS) firmy Epson. Obniż liczbę przestojów i ogranicz wpływ na środowisko naturalne, zmniejszając zużycie energii do 95 procent1 oraz ilość odpadów do 99 procent. Drukarka korzysta z technologii PrecisionCore, znanej ze swej szybkości, jakości, niezawodności i wydajności

Wydruk 84 000 stron bez przestojów

Dzięki superwydajnym pojemnikom z atramentem wydrukujesz nawet 84 000 stron bez wymiany atramentu. Tym samym możesz uzyskać do 4,5 razy więcej wydruków niż w przypadku kolorowych drukarek laserowych i kopiarek. To sprawia, że czas działań konserwacyjnych obniża się aż o 98 procent, ponieważ atrament trzeba wymieniać bardzo rzadko.

Większa wydajność podczas pracy

Drukowanie pierwszej strony trwa do trzech i pół razy krócej niż w przypadku urządzeń konkurencyjnych. Czas oczekiwania na wydruki oraz odległość do drukarki są zminimalizowane, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane jako współdzielone.

Najlepszy wybór

Drukarka wyposażona została w najbardziej zaawansowaną głowicę drukującą PrecisionCore firmy Epson zaprojektowaną do użytku w firmach. Ale to nie wszystko! W porównaniu do konkurencyjnych kolorowych drukarek laserowych urządzenie zużywa do 95 procent mniej energii, co jest efektem zastosowania w nim technologii niegenerującej ciepła. Jest absolutnie bezkonkurencyjne — pozwala na nawet 99-procentową redukcję ilości odpadów w stosunku do drukarek i kopiarek laserowych oraz jest od nich nawet o 23% cichsze.

Stworzona dla biznesu

Szeroki wachlarz programów i narzędzi do bezpiecznego drukowania, wydajnego skanowania oraz zdalnego zarządzania urządzeniami ułatwi organizację pracy. Dzięki NFC oraz łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. Obsługa urządzenia jest intuicyjna za sprawą interfejsu i ekranu dotykowego, które są podobne do stosowanych w smartfonach. Epson Open Platform i współpraca z niezależnymi producentami oprogramowania są źródłem dodatkowych rozwiązań, np. aplikacji do zarządzania drukiem PaperCut. Drukarka została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu, dlatego podajnik na papier oraz pozostałe elementy są trwałe i wytrzymałe.

Kluczowe cechy

* Minimalny czas przestoju: Wydruk do 84 000 stron bez wymiany wkładu z atramentem
* Ekologia: Zużycie energii do 95 niższe niż w przypadku konkurencyjnych kolorowych urządzeń laserowych
* Oszczędność czasu: Automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
* Stworzona dla biznesu: Dodatkowe funkcje, takie jak oprogramowanie Epson Open Platform
* Technologia PrecisionCore: Najbardziej zaawansowana technologia głowicy drukującej firmy Epson

## Parametry techniczne

**Technika**

Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™

Konfiguracja dysz: 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor

Minimalna wielkość kropel: 4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

Technologia pigmentów: Replaceable Ink Pack System (RIPS)

Wydajność: Średnia grupa robocza

Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

**Drukowanie**

Czas otrzymania pierwszej strony: Czarno-biały 6 sekund(y), Kolor 6 sekund(y)

Szybkość druku ISO/IEC 24734: 24 Str./min. Mono, 24 Str./min. Kolor

Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734:

16 str. A4/min Mono, 16 str. A4/min Kolor

Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3): 13 Str./min. Mono, 13 Str./min. Kolor

Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3): 11 str. A4/min Monoc, 11 str. A4/min Kolor

Maksymalna Szybkość druku: 35 str./min. Monochromatyczny (papier zwykły),

35 str./min. Kolor (papier zwykły)

Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 1.200 DPI

Ilość wydruków: 75.000 Stron na miesiąc

Recommended Duty Cycle: 2.000 - 10.000 Stron na miesiąc

Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

**Skanowanie**

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń):

25 str./min. z ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan; 200 dpi (with ADF)

Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń): 45 str./min. z ADF scan; 200 dpi (with ADF)

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 25 str./min. z ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec.

with flatbed scan; 200 dpi (with ADF)

Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor): 45 str./min. z ADF scan; 200 dpi (with ADF)

Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów):

600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

Zaawansowana integracja dokumentu: Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP,

Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB

Formaty edycji: JPEG, TIFF, PDF

Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

**Faksowanie**

Rodzaj faksu: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z

poziomu urządzenia

Szybkość transmisji faksów: Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę

Tryb korekcji błędów: Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów

Szybkie wybieranie numerów faksu (maks): 2.000 numery i nazwy

Pamięć stron: Do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)

Funkcje faksu: Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail,

Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa

**Kopiowanie:**

Szybkość kopiowania: do 22 str./min. Mono, do 21 str./min kolor

\*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Rozdzielczość kopiowania (dpi): 600 x 1200

Pomniejszanie/Powiększanie: 25 % - 400 % z automatycznym dopasowaniem

Maksymalna liczba kopii: 999

Maksymalny rozmiar kopii: A3

**Złącza:**

Protokoły wydruków sieciowych: LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez

TCP/IP, IPPS, PTP przez IP, DPS przez IP, IS, Bonjour/Airprint

Protokoły administracji sieciowej: HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

Protokoły skanowania sieciowego: NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint,

FTP

Przyłącza: Wi-Fi Direct, Host USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Złącze USB 2.0 typu A (2x), USB 3.0 Type B

Bezpieczeństwo w sieci WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2

PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)

Protokoły sieciowe: TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC,

SSL/TLS

**Obsługa papieru/nośników:**

Formaty papieru: EXE, HLT, DL (koperta), C5 (koperta), B6, B4, A3,

Legal, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 10 (koperta), C6 (koperta), C4 (koperta), B5, A6, A5, A4, Tabloid, A3+

Automatyczny podajnik dokumentów: 50 Strony

Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m²

Dwustronne: Tak

Pojemność podajnika papieru: 250 arkuszy

Pojemność podajnika papieru: 1.835 arkuszy w standardzie, 1.835 arkuszy

maksymalnie

Standard paper tray(s): Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, kaseta na 250

arkuszy, 3 kasety po 500 arkuszy, stolik

Maksymalna ilość podawanego papieru: 1.835

Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne): Tak

Liczba przegródek do papieru: 5

**Sposób podawania papieru:**

Nazwa podawanego papieru: RASF

Formaty papieru: A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3, Tabloid

Rozmiary specjalne: Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm

Kompatybilna gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m²

Pojemność podajnika 1: 85 80gsm

Rodzaj nośnika: Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy,

Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący lossy Photo Paper

**Sposób podawania papieru:**

Nazwa podawanego papieru: C1

Formaty papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal,

Executive, Tabloid

Kompatybilna gramatura papieru: 64 g/m² - 200 g/m²

Pojemność podajnika 1: 250 80gsm

Rodzaj nośnika: Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy,

Papier firmowy

**Sposób podawania papieru:**

Nazwa podawanego papieru C2-C4

Formaty papieru A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive,

Tabloid

Kompatybilna gramatura papieru 64 g/m² - 200 g/m²

Pojemność podajnika 1 500 80gsm

**Sposób podawania papieru:**

Nazwa podawanego papieru Druk dwustronny

Formaty papieru A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive,

Tabloid

Kompatybilna gramatura papieru 64 g/m² - 150 g/m²

Pojemność podajnika 1 80gsm

Rodzaj nośnika Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy,

Papier firmowy

**Informacje ogólne:**

Zużycie energii TEC 0,3 kWh/week, 40 W (kopiowanie autonomiczne,

wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,6 W (tryb uśpienia), 20 W Gotowy, 0,5 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified

Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu 787‎ x 873 x 1.162 mm (Szer. x Głębokość x Wys.)

Waga produktu 111,5 kg

Kompatybilne systemy operacyjne Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS

10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2

Emisja hałasu Praca: 6,4 B (A)

Ciśnienie akustyczne Praca: 48 dB (A)

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print

Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Zasilanie 100 V, 110V, 220 V, 240V

Zawartość zestawu Początkowe pojemniki z atramentem, Urządzenie

podstawowe, Przegródka na papier, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne

**Dodatkowe funkcje:**

Funkcje Ekran dotykowy, Bezpośrednie skanowanie do

drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB

Wyświetlacz LCD Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 12,7 cm

Przetwarzanie nośników wydruku Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły

papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support

Funkcje zabezpieczeń Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config,

Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

**Inne funkcje:**

Emulacje: PDF 1.7, PostScript 3, ESC/P-R, PCL5e, PCL5c,

PCL6

## Oferta cenowa na urządzenie

Cena urządzenia EPSON WF-C869RD3TWFC wynosi: …….. **zł** **+ 23% VAT**

W skład proponowanego zestawu wchodzą:

- urządzenie wielofunkcyjne kolorowe EPSON WorkForse WF-C869RD3TWFC,

- automatyczny odwracający podajnik dokumentów,

- podajnik ręczny i dupleks,

- moduł drukarki sieciowej wraz z dyskiem twardym i skanerem,

- moduł faksu,

- dodatkowe kasety na papier,

- stolik,

## Materiały eksploatacyjne

Pigment czarny o wydajności 22 500 wydruków **……... zł + 23% VAT**

Pigment cyan o wydajności 22 000 wydruków **……... zł + 23% VAT** Pigment magenta o wydajności 22 000 wydruków **……... zł + 23% VAT**

Pigment żółty o wydajności 22 000 wydruków, **……... zł + 23% VAT**

Lub:

Pigment czarny o wydajności 86 000 wydruków, **……... zł + 23% VAT**

Pigment cyan o wydajności 84 000 wydruków, **……... zł + 23% VAT** Pigment magenta o wydajności 84 000 wydruków, **……... zł + 23% VAT** Pigment żółty o wydajności 84 000 wydruków, **……... zł + 23% VAT**

